{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Salve,\r\nma i modelli che devono essere compilati non sono stati caricati?\r\nInoltre, nel bando di gara viene richiesto come categoria soa ai fini della partecipazione la OG 1 classe III, che però ricopre lavori fino ad un importo di 1.033.000,00 euro. Essendo l'importo di gara pari a a 1.040.000,00 euro allora la classifica III non è sufficiente ai fini della partecipazione?","La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.\r\nSono stati caricati i modelli ed il bando revisionato, in sostituzione del precedente in quanto conteneva degli errori.\r\n"]
[2,"Salve, vorremmo conferma riguardo alla mancata necessità di emettere garanzia fideiussoria, grazie.","La garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice."]
[3,"Buonasera, chiediamo chiarimento in merito alla data di scadenza della presente gara, in quanto quella inserita nel disciplinare, 19/03/2025, differisce da quella visibile in piattaforma 24/03/2025. Grazie","E' stata pubblicato il bando revisionato che indica la nuova scadenza del 24/03/2025.\r\nSi prega di scaricarlo, in quanto quello precedente conteneva degli errori.\r\n\r\n"]
[4,"Buongiorno con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo delle aree oggetto della presente procedura.\r\nIn attesa distinti saluti","Si prega di chiamare il Comune e di concordare con il RUP ing .Ernesto Donciglio date e ora.\r\nSaluti"]
[5,"BUONGIORNO SI CHIEDE ALLA SPETTABILE S.A. I MODELLI DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DA INSERIRE NELLA BUSTA AMMINISTARTIVA E I MODELLI DELLABUSTA ECONOMICA.\r\nSALUTI\r\n","i modelli si possono scaricare nel file modulisitca.zip"]
[6,"Buonasera è possibile avere il computo metrico in formato DCM\r\nin attesa di un Vs. cortese riscontro cordialmente saluto","no, non è possibile."]
[7,"In caso di consorzio stabile art 65 comma 2 lettera d , il consorziato designato deve coprire tutta la cat. OG 1 CL III ? o viceversa se il consorziato designato  è in possesso della cat. OG 1 Cl. II,  il Consorzio deve designare un'altra impresa sua consorziata per coprire il requisito. Si attende \r\n","Si richiama la previsione di cui all'art. 67 c.1 lett. c d.lgs. 36/2023 secondo cui \"per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104,\""]
[8,"Buonasera in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo  qual è   il  codice tributo che va indicato sul F24\r\nin attesa di un riscontro, cordialmente saluto","imposta di bollo di 16,00 euro"]
[9,"Salve in merito alla gara in oggetto \"Riqaulificazione ERP in Località Serroni Volturara Irpina (AV) CIG: B5ABF820D0\" è possibile avere il file editabile grafici in dwg, ed computo metrico in dcf.\r\nCordiali saluti.\r\n","no, non è possibile. "]
[10,"Salve,\r\nvolevamo sapere se ce obbligo di presa visione con personale comunale e rilascio attestato presa visione.\r\nIn attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti","si prega di leggere la sezione XI del bando rettificato."]
[11,"Buonasera, nel bando a pagina n. 22 si parla di DGUE (Modello 2 ) che non vedo tra i modelli allegati. Cortesemente potete indicare dove recuperarlo?","E' presente tra gli atti di gara il DGUE in formato xml"]
[12,"Si chiede gentilmente la descrizione \" completa \" delle seguenti lavorazioni  non riportate negli elaborati di contabilità: \r\n    1) NP.FV.01  -- Pannello fotovoltaico a struttura rigida ….;\r\n    2) NP.IC.BUDERUS.01 --- Sistema ibrido factory made ….;\r\n    3) NP.SOL.BUDERUS.01 --- Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria….;","NPIC Buderos 01\r\nSistema ibrido factory made ad elevata efficienza per il settore residenziale per installazione in locale tecnico; climatizzazione degli impianti riscaldamento/raffrescamento e produzione sanitaria tramite caldaia a condensazione istantanea, con utilizzo delle energie rinnovabili (fotovoltaico/solare termico/pompa di calore aria/acqua) in funzione di: gestione impianto termico a più zone (zone AT o BT), gestione dei generatori termici pompa di calore/caldaia per ottenere la massima efficienza considerando il costo dell'energia elettrica/del combustibile/COP (coefficiente di prestazione), funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al modulo pensile sottocaldaia; sistema di controllo continuo dei dati dell'impianto per definire il valore di COP ottimale per la pompa di calore e, in funzione delle esigenze, definire quale fonte energetica attivare o gestire simultaneamente; funzionamento pompa di calore fino a -20 °C esterni, con accessori di connessione idraulica e carter di copertura obbligatorio per il sistema ibrido, inclusi collegamenti tra le macchine e l'avviamento dell'impianto, esclusi collegamenti elettrici e allacci alla rete idraulica: caldaia a condensazione istantanea 26 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: 10 kW monofase.\r\nNP. FV 01\r\nPannello fotovoltaico SunPower 375W MAXEON 3 Black, Tensione (Voc): 74.9V, Corrente (Ioc) : 6.52° Peso: 19kg, Rendimento max. : 21.22&#37;, , Cellula : Monocristallino, Tolleranza : 0/5&#37;, Colore della cornice: Nero, Colore di sfondo : Nero, Efficienza: 21-23&#37;, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by- pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90&#37; in 12 anni e dell'80&#37; in 25 anni: potenza di picco 375 W, dimensioni 1690x1046x35.\r\nNPSOL Buderos 01\r\nSistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da n.2 Collettori solari da 2,55 metri quadrati ognuno a circolazione forzata piano verticale Logasol SKT1.0-S, dotato di assorbitore a lamina unica in alluminio altamente selettivo, posato in PVD, Circuito idraulico in rame a doppio meandro, a contatto tramite omega di fissaggio saldato ad ultrasuoni, Telaio in vasca unica in materiale composito con fibra di vetro, e vetro solare di sicurezza, Connessioni idrauliche ad innesto, in acciaio con o- ring di ritenuta con clip di fissaggio, Fino a 10 collettori collegabili in un'unica file. Stazione Solare Buderus KS0110 con regolazione SM100 integrata. Stazione completa a due linee, fino a 10 collettori piani, completamente cablata, modulo di espansione EMS plus SM100 integrato, per il comando del circolatore solare ad alta efficienza integrato. Valvola di sicurezza 6 bar, attacchi per la pompa di riempimento del circuito solare e separatore d’aria integrati. Scalda acqua in pompa di calore monoblocco aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, con serbatoio ad accumulo stratificato in acciaio smaltato 270 litri, con scambiatore di calore per la produzione d’acqua calda sanitaria tramite impianti a energia solare termica. Disaeratore Per Collettori Solari Skt. Liquido Termovettore TYFOCOR 20lt. Kit Sonda. Miscelatore Termostatico Anti-Scottature. Tubazioni Di Collegamento, Kit Sicurezza E Vasi Espansione, in opera compresi collegamenti elettrici ed idraulici ed opere murarie. Fornito e posto in opera."]
[13,"salve in meriro all'imposta di bolle ( marca da 16 €uro) il n. seriale in quale documento va inserito ???\r\nIn aletranativa la marca da bollo puo essere applicata sulla 1^ pagina della domanda di partecipazione??\r\nGrazie","Può essere applicata sulla domanda di partecipazione."]
[14,"Salve, con la presente si richiede se per la firma di tutti gli elaborati progettuali (grafici, computo metrico, relazioni tecniche) è necessaria la forma di un tecnico abilitato.\r\nSi resta in attesa di riscontro,\r\nGrazie.","Si è necessario"]
[15,"t.\tdi voler subappaltare ad impresa/e subappaltatrice/i che dispone/gono dei requisiti di qualificazione necessari la/e seguenti tipologia/e di lavorazioni e la relativa percentuale di subappalto:\r\n•\tCategoria ____ - % ___________ - tipologia di lavorazione________\r\n•\tCategoria ____ - % ___________ - tipologia di lavorazione ________\r\n\r\ne di precisare che il subappalto che □  TRATTASI    □      NON TRATTASI di subappalto qualificante;\r\n\r\nIn relazione alla volonta di subappaltare la parte impiantistica la categoria da indicare è sempre OG1 come da bando o indicare solo lavorazioni da subapplatare come subappalto no qualificante ?? Grazie\r\n\r\n","Indicando la categoria prevista nel disciplinare,  nei modi consentiti dall'art.119 del D.Lgs.36/2023 "]
[16,"Buongiorno è possibile compilare il DGUE in formato cartaceo.\r\nsi attende riscontro.\r\ncordiali saluti","Si è possibile."]